**Plan de direccionamiento**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo | Interfaz | Dirección | Mask | GateWay |
| R1 | G0/0  S0/1/0  S0/1/1 | 192.168.10.1  192.168.10.130  192.168.10.133 | 255.255.255.192  255.255.255.252  255.255.255.252 |  |
| R2 | G0/0  S0/1/0 | 192.168.10.65  192.168.10.129 | 255.255.255.224  255.255.255.252 |  |
| R3 | G0/0  S0/1/1 | 192.168.10.97  192.168.10.134 | 255.255.255.224  255.255.255.252 |  |
| S1 | VLAN 1 | 192.168.10.2 | 255.255.255.192 | 192.168.10.1 |
| S2 | VLAN 1 | 192.168.10.66 | 255.255.255.192 | 192.168.10.65 |
| S3 | VLAN 1 | 192.168.10.98 | 255.255.255.224 | 192.168.10.97 |
| Impresiones |  | 192.168.10.3 | 255.255.255.192 | 192.168.10.1 |
| Archivos |  | 192.168.10.4 | 255.255.255.192 | 192.168.10.1 |
| Aplicaciones |  | 192.168.10.67 | 255.255.255.224 | 192.168.10.65 |
| PC-0 | NIC | 192.168.10.5 | 255.255.255.192 | 192.168.10.1 |
| PC-1 | NIC | 192.168.10.6 | 255.255.255.192 | 192.168.10.1 |
| PC-2 | NIC | 192.168.10.7 | 255.255.255.192 | 192.168.10.1 |
| PC-3 | NIC | 192.168.10.8 | 255.255.255.192 | 192.168.10.1 |
| PC-4 | NIC | 192.168.10.9 | 255.255.255.192 | 192.168.10.1 |
| PC-5 | NIC | 192.168.10.68 | 255.255.255.224 | 192.168.10.65 |
| PC-6 | NIC | 192.168.10.69 | 255.255.255.224 | 192.168.10.65 |
| PC-7 | NIC | 192.168.10.70 | 255.255.255.224 | 192.168.10.65 |
| PC-8 | NIC | 192.168.10.71 | 255.255.255.224 | 192.168.10.65 |
| PC-9 | NIC | 192.168.10.72 | 255.255.255.224 | 192.168.10.65 |
| PC-10 | NIC | 192.168.10.99 | 255.255.255.224 | 192.168.10.97 |
| PC-11 | NIC | 192.168.10.100 | 255.255.255.224 | 192.168.10.97 |
| PC-12 | NIC | 192.168.10.101 | 255.255.255.224 | 192.168.10.97 |
| PC-13 | NIC | 192.168.10.102 | 255.255.255.224 | 192.168.10.97 |
| PC-14 | NIC | 192.168.10.103 | 255.255.255.224 | 192.168.10.97 |